**Werkvolgorde kleedkamers en toiletten schoonmaken**

* Alle materiaal wat je nodig hebt op de schoonmaakkar zetten (doeken, emmers water, dweilen, schrobbers, borstels, slang en schrobpads om muren mee te soppen.
* Schuimpistool vullen
* Muren douchegedeelte met foamschuimer insoppen van onder naar boven (dan ga je met de foamschuimer naar de volgende kleedkamer. (Achter elkaar aan werken)
* Volgende persoon gaat met een schuurpad de muren inborstelen (10 minuten laten inwerken)
* Na 10 minuten de muren weer schoonspoelen met slang. Met een trekker de tegels droogmaken. De douchekoppen droogmaken met een droge doek
* Putjes eruit halen voordat er met de slang is schoongemaakt zodat ook de putjes met de slang kunnen worden uitgespoten, daarna de putjes schoonborstelen met sop
* Roosters in douchegedeelte eruit halen en de zwarte dopjes er ook uithalen en schoonmaken, de gootjes goed uitsoppen.
* Banken, wastafel en spiegel schoonmaken, tegels en deuren met een doek afnemen   
  De deuren afnemen aan de binnen- en buitenkant.
* Onder de bankjes schrobben met handschrobber en het water naar het midden toe trekken. De rest van de vloer op het laatst met de schrob dweilmachine doen,.
* Scheidsrechters kleedkamers schoonmaken,   
  Tegels in het douchegedeelte met de handborstels schoon schrobben, putjes eruit halen en schoonmaken.   
  Vloeren met de handschrobben en dweilen, wastafel, spiegel en tegels schoonmaken, deuren afnemen (binnen- en buitenkant)
* WC blokken dames en heren schoonmaken  
  Eerst toiletreiniger in de wc’s spuiten en goed borstelen en 10 minuten laten inwerken en dan doorspoelen. Tegels, wastafel en spiegel schoonmaken. Vloer schrobben/dweilen
* Alle vloeren van de kleedkamers en de gangen met de schrob dweilmachine doen
* Alle materiaal en emmers schoonmaken en de doeken over een emmer uithangen
* Schrob dweilmachine leeg laten lopen boven een put in de kleedkamer en schoonspoelen.  
  Machine weer aan de lader zetten (klep loslaten)